**Ostrów Świecki**

Kosztorysu ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jm** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| 1 |  | Dział: Roboty pomiarowe |  |  |  | 0,00 |
| 1.1 | KNR-W 2-01  0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Dział: 2. Roboty ziemne Droga nr 060169C |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | KNR 2-01  0201-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1 000,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | KNNR 6 0101  -02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 5 000,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | KNCK-1 0103  -04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z gruntu kat. I-IV | m2 | 5 000,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | TZKNBK II - 43 | Zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi o grubości do 30 cm z darniną | m2 | 390,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | Dział: jezdnia - droga nr 060169C |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | KNR 2-31  0104-05 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 5 000,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | KNR 2-31  0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 3 500,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | KSNR 6 0308-  01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 3 500,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | KNR 2-31  1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 3 500,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | KSNR 6 0309-  02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 3 500,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | Dział: Opaska tłuczniowa |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | KNR 2-31  0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1 875,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Dział: Znaki drogowe |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | KNR-W 2-25  0420-01 | Znaki drogowe płaskie - budowa | szt. | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | Dział: Wjazdy na posesje |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | Dział: Roboty pomiarowe |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | KNR-W 2-01  0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  | Dział: Roboty ziemne |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | KNR 2-01  0201-01 0214-  04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km | m3 | 140,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | KNNR 6 0101  -02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 350,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  | Dział: nawierzchnia |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | KNR 2-31  0104-05 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 350,0000 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jm** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| 9.2 | KNR 2-31  0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 350,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | KSNR 6 0308-  01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 350,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | KSNR 6 0309-  02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 350,0000 | 0,00 | 0,00 |