**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

,,**Zakup i dostawa tłucznia (o granulacji 0 – 31,5 mm) wraz z jego transportem
i wyładunkiem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Chełmno”**.

* 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa wapiennego w celu wykonania remontu dróg w Gminie Chełmno. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup, dostawę - załadunek, transport, rozładunek kruszywa **w ilości 1 500 ton z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia o max 20%.**
	2. **Kruszywo ma spełniać poniższe parametry**

 - kruszywo wapienne o frakcji 0-31,5 mm

* 1. **Zakres prac:** dostawa kruszywa do miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Chełmno wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie odpowiedniego materiału oraz równomierne rozsypanie na wskazane miejsce pojazdami samowyładowczymi o ładowności od 20 do 26 ton każdy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych
	e-mailem lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego
	w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia zamówienia. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać każdorazowo zakres prac i termin wykonania wynikający ze zgłoszonych potrzeb poszczególnych sołectw i zaakceptowanych przez Wójta Gminy. Miejsce i ilość dowożonego materiału określa Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny wykonanych prac w poszczególnych sołectwach przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. **Cena jednostkowa brutto (za 1 tonę kruszywa) jest stała, niezależnie od odległości i ilości dowozu.**
	2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Wykonawcę minimum dwoma pojazdami o ładowności nie mniejszej niż 20 ton i nie większej niż 26 ton każdy (**samowyładowcze)** i przystosowanymi do przewozu tłucznia. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia
	o dysponowanychsamowyładowczych środkach transportu.
	3. W trakcie wykonywania usług Wykonawca ponosi odpowiedzialność
	za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.
	4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa.
	5. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy.
	6. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, azbest, plastikowe, drewniane, gliny; w przypadku ujawnienia
	w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
	7. Dostarczone kruszywo będzie posiadało wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, odpowiadające normie PN-EN 13242 lub równoważnej.
	8. Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa odbywać się będzie przy odbiorze dostaw. W przypadku wątpliwości co do jakości towaru wykonane będą badania laboratoryjne. Jeśli dostarczony towar nie będzie spełniał norm, to w/w badanie będzie wykonane na koszt Wykonawcy. Jeśli badany towar będzie spełniał normy PN-EN 13242 lub równoważnej badanie będzie wykonane na koszt Zamawiającego.
	9. Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy następujących kodów CPV:

-CPV: 14212200-2 kruszywo

-CPV: 60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego

* 1. **Podwykonawcy.**

Zamawiający **dopuszcza korzystanie z podwykonawców**. Wykonawca:

* + 1. jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców;
	1. **Doświadczenie**
1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej umowy na dostawy kruszywa na min. 70 000,00 zł. brutto, **potwierdzone referencjami,** jako załącznik do formularza ofertowego.