**ZESTAWIENIE**

**Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego**

1. Lokalizacja poręczy ochronnych U-12

* od km 1+984,07 do km 2+000,07, długość odcinka – 16 m

1. Projektowana szerokość przęsła – 2,0 m