**ZESTAWIENIE**

**Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego**

1. Lokalizacja poręczy ochronnych U-12
2. strona prawa

* od km 0+177,20 do km 0+185,20, długość odcinka – 8 m

1. strona lewa

* od km 0+189,60 do km 0+197,60, długość odcinka – 8 m
* od km 0+202,80 do km 0+226,80, długość odcinka – 24 m
* od km 0+234,20 do km 0+236,20, długość odcinka – 2 m

1. Projektowana szerokość przęsła – 2,0 m