**Załącznik nr 3**

*(pieczęć zamawiającego)* Chełmno, dnia 11.04.2016 r.

*(miejscowość i data)*

Znak sprawy RBG.DR.271.4.2016.JK

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający - Urząd Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

*(nazwa zamawiającego)*

zaprasza do złożenia ofert na:

**Przedmiotem zamówienia jest -**  usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Chełmno. Zamówienie składa się z

5 zadań :

**Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Ostrowiu Świeckim - dokumentacja do końca czerwca 2016 r.,**

dz. nr 234/11 o długości od 0 + 1,00 km – podbudowa z korytowaniem + 2 warstwy asfaltu o szerokości 3,50 m i 2 x 0,75 m opaska tłuczniowa.

Droga o nr 060169C

**Zadanie 2: Opracowanie drugiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Ostrowiu Świeckim - dokumentacja do końca czerwca 2016 r.,**

dz. nr 234/11 o długości od 1,00 km + 1,970 km– podbudowa z korytowaniem + 2 warstwy asfaltu o szerokości 3,50 m i 2 x 0,75 m opaska tłuczniowa.

Droga o nr 060169C

**Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry wraz z podziałami wg. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawy drogowej) o długości 1,1 km**

**- dokumentacja do końca listopada 2016 r.,**

Do podziału przewidziana jest 1 działka

Nowe Dobra, dz. nr 874, 394 – droga o nr 060119C

Klamry, dz. nr 69/1 – droga o nr 060123C

– podbudowa z korytowaniem + 2 warstwy asfaltu o szerokości 5,50 m i 2 x 0,50 m opaska tłuczniowa

**Zadanie 4: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Klamrach wraz z podziałami wg. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawy drogowej) o długości 0,4 km,**

**- dokumentacja do końca listopada 2016 r.,**

Do podziału przewidziana jest 1 działka

dz. nr143/6, 72/4, - droga o nr 060123C

– podbudowa z korytowaniem + 2 warstwy asfaltu o szerokości 5,50 m i 1 x 0,75 m opaska tłuczniowa

**+** chodnik

**Zadanie 5: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nowe Dobra – Podwiesk Kolno etap II) – dokumentacja do końca sierpnia 2016 r.,**

dz. nr 223/4 o długości 1,525 km – podbudowa z korytowaniem + 2 warstwy asfaltu o szerokości 4,00 m i 2 x 0,75 m opaska tłuczniowa.

Droga o nr 060125C

**Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji technicznej dla poszczególnych części postępowania.**

**1.** Projekty budowlane powinny zawierać kompletność wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia właściwemu organowi.

**2.** Wykonawca winien uzyskać decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego/wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz niezbędne decyzje wymagane przepisami w zakresie ochrony środowiska i inne niezbędne do wykonania opracowania a wymagane przepisami szczególnymi lub przez właściwe organy.

**3.** Wykonawca winien uzyskać mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów.

**4.** Wykonawca winien uzyskać odbitki z mapy zasadniczej w celu opracowania koncepcji przebiegu drogi.

**5.** Wykonawca winien wykonać pomiary, badania i obliczenia techniczne niezbędne do sporządzenia projektu budowlanego.

**6.** Wykonawca winien wykonać na własny koszt ewentualne dokumentacje projektowe i opracowania nie przewidziane w opisie a związane wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających.

**7.** Prace projektowe należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności:

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

 Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) z uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.),

 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przedmiotu zamówienia, w tym proponowanych materiałów i urządzeń nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) i nie można opisać przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) za pomocą dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny'. W tym przypadku w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi projektanta w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu „równoważności". Projektant musi określić, ze dany materiał lub urządzenie musi być np.: „nie cięższe niż...", „do wysokości...", „o wymiarach nie mniejszych niż.... I nie większych niż ..." itp., aby miało charakter

materiału lub urządzenia równoważnego.

**8.** Opracowanie powinno zawierać:

 projekt budowlano-wykonawczy – **5 egzemplarzy**;

 przedmiar robót (przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – **2 egzemplarze;**

 kosztorys inwestorski, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych w projekcie budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) – **2 egzemplarze;**

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – **2 egzemplarze;**

 projekt stałej organizacji ruchu – **4 egzemplarze** wraz uzyskaną decyzją zatwierdzającą.

 wersję elektroniczną całego opracowania – **1 płyta**.

**9.** Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego po upływie jednego roku od opracowania, jeśli do tego czasu nie zostanie wyłoniony wykonawca wraz z tabelą elementów scalonych **-** w 2 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną).

**10.** Projektant jest zobowiązany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi.

**11.** W zakres zamówienia wchodzą ponadto: przygotowanie odpowiedzi i modyfikacji dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (jako dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia publicznego) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie wykonanej dokumentacji.

**12.** Sporządzanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii w zakresie rozwiązań równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania robót rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych.

**13.** Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wszystkich niezbędnych wniosków w wersji papierowej i elektronicznej m. in.:, do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, do pozwolenia wodnoprawnego, oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością i innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami.

**14.** Wykonawca zobowiązany jest do opracowania lub modyfikacji dokumentacji w przypadku wezwania/postanowienia lub innej formy pisma dot. uzupełnienia złożonej przez Zamawiającego a przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji, wniosku lub załączników.

**15.** Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektu dróg gminnych przed przystąpieniem do wszelkich uzgodnień (uzgodnienie trasy).

**16.** Wszelkie zgody i uzgodnienia związane z uzyskaniem pozwolenia na wejście w teren lub inne, należy przekazać w formie oryginałów zamawiającemu przed złożeniem dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę w celu weryfikacji. Dokumenty te należy ułożyć chronologicznie do wykazu działek na których będzie zaprojektowana droga (wraz z wersją elektroniczną).

**17.** Wykonawca winien wykonać na własny koszt ewentualne dokumentacje projektowe i opracowania nie przewidziane w opisie a, związane wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających.

**- Dla zadania 1 i 2 Zamawiający posiada mapy do celów projektowych, dla pozostałych zadań Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania ww. map.**

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie w/w usługi przelewem na konto w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca wystawi jedną fakturę przy czym faktura wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego wszystkich dokumentów projektowych.

1. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z podanym w opisie zapytania ofertowego.
2. Miejsce i termin złożenia oferty – Urząd Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój 319 – do 21.04.2016 r. godz.12,00.
3. Termin otwarcia ofert – .
4. Kryterium wyboru – najniższa cena

6. Warunki płatności – 14 dni od czasu zakończenia i odbioru bez zastrzeżeń oraz od daty

doręczenia faktury Zamawiającemu

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Jerzy Kensik, tel. (56) 686-15-40 i

531069860

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

1. Inne wynikające z treści zapytania ofertowego …………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………..

*(podpis pracownika Urzędu)*