**Załącznik 2**

 *(pieczęć zamawiającego)*

Znak sprawy**RBG.DR.271.1.2018.JK**

**Chełmno, 29.01.2018r.**

 *(miejscowość i data)*

*………………………………………..*

*………………………………………..*

*…………………………………………*

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający: **Gmina Chełmno.**

*(nazwa zamawiającego)*

zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:**„Budowa chodnika w m. Kałdus”.**

**Zakres robót obejmuje:**

a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne: roboty pomiarowe, rozbiórka istniejących nawierzchni chodnika do posesji, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów, wywiezienie nadmiaru gruntu,

b) oporniki betonowe: wykonanie ław betonowych, ustawienie krawężników i oporników betonowych, ustawienie obrzeży betonowych,

c) konserwacja kanalizacji: roboty rozbiórkowe, wykop pod kanalizację, wykonanie ławy żwirowej, ułożenie rury karbowanej, ustawienie wpustu ulicznego,

d) podbudowa: wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego pod chodnik i z betonu na zjazdach,

e) nawierzchnie: ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i zjazdach,

f) roboty wykończeniowe: plantowanie poboczy i skarp,

g) inwentaryzacja powykonawcza,

Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji:

- kategoria drogi – L,

- kategoria ruchu – KR 1,

- długość chodnika – 0,268,

- szerokość chodnika – 1,5 m,

- pobocza gruntowe.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik nr 1, 2 i 3 do zapytania.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania placu budowy do 26.06.2018 r.2018r.

3. Okres gwarancji:

Warunki gwarancji opisuje § 12 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji jakości - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale **od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny).**

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 319 (IIpiętro), w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Chełmno**

 **ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno**

oraz oznaczona**:**

**„Budowa chodnika w m. Kałdus”.**

5. Termin otwarcia ofert: **Oferty należy składać do 26.02.2018r., godz. 10.00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018 r. o godz. 10.15.

6. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Znaczenie kryterium w %** |
| 1 | Cena (C) | 60 |
| 2 | Długość okresu gwarancji jakości (G) | 40 |
| Razem: | 100 |

6.1. Kryterium **„Cena (C)”**.

Maksymalna ilość punktów według kryterium „Cena” to 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w ramach kryterium „Cena - (C)” zostanie obliczona według następującego wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Cmin* |
| *C =* | *------------------- x 60 pkt* |
|  | *Co* |

 gdzie:

 Cmin– cena brutto oferty najtańszej,

 Co – cena brutto oferty ocenianej.

6.2. Kryterium **„Długość okresu gwarancji jakości - G”** liczona w miesiącach:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *G o* |
| *G =* | *------------------- x 40 pkt* |
|  | *G maks* |

 gdzie:

 G maks– długość gwarancji oferty najkorzystniejszej w tym kryterium,

 Go – długość gwarancji oferty ocenianej.

**Uwaga:**

|  |
| --- |
| Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy, za którą przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium „długość okresu gwarancji jakości”. **W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji jakości krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci**. **W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie „długości okresu gwarancji jakości”, Zamawiający ofertę odrzuci.**. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji jakości tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji jakości dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „długość okresu gwarancji jakości”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji jakości w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60miesięcy). |

6.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

**O = C + G**

gdzie:

O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości”

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót po dokonaniu pomiarów, a termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jerzy Kensik, tel. (56) 686 15 40 i kom. 531 069 860.

9. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na druku stanowiącym załącznik nr 1. Do oferty należy załączyć wypełniony kosztorys ofertowy.**

10. Inne wynikające z treści zapytania ofertowego: określono w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca na własny koszt wykona projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy tego odcinka drogi.

…………………………………..

*(podpis pracownika Urzędu)*