WYKAZ ZJAZDÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja  km | Wymiary  m | Powierzchnia  m2 |
| Zjazdy o nawierzchni bitumicznej | | |
| 0+007 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+030 | (6+8):2x1,5 | 10,5 |
| 0+042 | (5+7):2x1,5 | 12 |
| 0+055 | (5+7):2x2 | 9 |
| 0+072 | (6+8):2x1,5 | 10,5 |
| 0+090 | (6+8):2x1,5 | 10,5 |
| 0+102 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+115 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+123 | (6+8):2x1,5 | 10,5 |
| Razem powierzchnia 9 zjazdów - 99 m2 | | |

Obliczył: Janusz Brzezicki